Réalisation d'un contrôleur de richesse
1) Le contrôleur à 10 LED

Le contrôleur de richesse que nous vous proposons a en fait été trouvé sur internet sur des sites anglais ou allemand, c'est pourquoi nous vous proposons les explications en français ainsi que les tipons qui sont nécessaires à sa fabrication.
Ce montage se sert d'une sonde lambda fixée sur le collecteur d'échappement et va vous permettre de connaitre à tout moment le mélange air-essence de votre moteur.
La sonde lambda fournie une tension varian de 0V à 1V, 1V étant la mélange le plus riche en essence et 0V le plus pauvre. Le rapport idéal pour un véhicule de tous les jours est lambda=1 soit 0,5V, par contre pour un véhicule de compétition on aura plus souvent lambda=0,97.
Pour trouver le voltage qui correspond à la valeur lambda souhaitée, il suffit de consulter le tableau ci-dessous.
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La lecture se fait au moyen de 10 LED et chacune s'allume quand la tension augmente de 0,1V. On peux constater que l'allumage des LED n'est pas linéaire , ceci est du au signal de la sonde lambda qui ne l'est pas non plus, le basculement autour de 0,5V se fait très rapidement.
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Voici le schéma du montage:

[image: image5.png]



	composant
	reference
	nombre
	prix unitaire HT Euro

	R1
	résistance: 1M Ohm
	1
	0.05

	R2
	résistance: 2K2 Ohm
	1
	0.05

	R3
	résistance: 2K2 Ohm
	1
	0.05

	C1
	condensateur: 10uf
	1
	0.16

	CI
	Circuit integré: LM3914N
	1
	9

	LED
	LED rouge 3mm
	4
	0.16

	LED
	LED verte 3mm
	2
	0.16

	LED
	LED orange 3mm
	4
	0.22

	support de CI
	support de CI 18
	1
	0.75


Les typons pour la réalisation du circuit:
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Le fait d'avoir une plaque séparée, permet d'avoir les LED sur la planche de bord avec le reste du circuit caché derrière dans un boitier. Les 2 circuits sont reliés par une nappe de fils.
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Branchement de la sonde lambda:

Actuellement les sondes lambda que l'on trouve le plus souvent sont à 3 ou 4 fils (sondes réchauffées).
Pour les sondes à 3 fils, les 2 fils blanc sont pour la résistance chauffante et le fil noir pour l'info va se connecter au montage.
Pour les sondes à 4 fils, les 2 fils blancs sont pour la résistance chauffante, le fil noir pour l'info va se connecter au montage et le fil gris est connecté à la masse.





Il n'est pas obligatoire de connecter la résistance chauffante, mais elle se mettra plus rapidement en action et sera plus précise dès le démarrage du véhicule. Si elle n'est pas branchée, il faudra attendre 5 bonnes minutes pour que la sonde se réchauffe avec les gaz d'échappement et que le montage donne signe de vie. 



voici des données que j'ai trouvées dans le catalogue ORECA au sujet du contrôleur de marque LUMENITION:

	Lambda
	Résultat

	1.16
	Diminution du rendement

	1.09
	Moteur mélange pauvre

	1.05
	

	1.02
	Réglage routier

	1
	Fonctionnement mixte

	0.99
	Economie de carburant

	0.98
	Bonne performance

	0.97
	Réglage compétition

	0.90
	Augmentation du rendement

	0.85
	Mélange riche


2) Le contrôleur à 20 LED
Ce montage est beaucoup plus précis que celui à 10 LED, une seule LED est allumée à la fois et l'allumage de la LED suivante se fait tous les 0.05v. Le montage possède 4 potentiomètres qui permettent de regler très précisement le montage. Le potentiomètre Aj1 permet le reglage des LED de 20 à 14, Aj2 de 13 à 10, Aj3 de 9 à 4 et Aj4 de 3 à 1.
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	composant
	reference
	nombre
	prix unitaire HT Euro

	R1
	résistance: 2k2 Ohm
	1
	0.05

	R2
	résistance: 2K2 Ohm
	1
	0.05

	R3
	résistance: 1M Ohm
	1
	0.05

	R4
	résistance: 20K Ohm
	1
	0.05

	C1
	condensateur: 100 nf 63V
	1
	0.22

	C2
	condensateur: 100 nf 63V
	1
	0.22

	C3
	condensateur: 100 nf 63V
	1
	0.22

	CI_1
	Circuit integré: LM3914N
	1
	9

	CI_2
	Circuit integré: LM3914N
	1
	9

	LED
	LED rouge 3mm
	7
	0.16

	LED
	LED verte 3mm
	6
	0.16

	LED
	LED orange 3mm
	7
	0.22

	reg
	régulateur 7805
	1
	0.80

	Aj1
	potentiomètre 20 K Ohm
	1
	0.30

	Aj2
	potentiomètre 20 K Ohm
	1
	0.30

	Aj3
	potentiomètre 20 K Ohm
	1
	0.30

	Aj4
	potentiomètre 5 K Ohm
	1
	0.30

	support de CI
	support de CI 18
	2
	1.53


